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NR. ________/____________.2022

Formular de înscriere a Sistemelor Individuale Adecvate de 
Epurare a Apelor Uzate
în Registrul de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate pentru 
Colectarea 
Apelor Uzate ale Comunei Radauti-Prut 

Conform HOTĂRÂRII nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea 
Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/ înregistrarea, controlul, exploatarea si întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate.
1. Tip înscriere
 Persoană fizică
 Persoană juridică
2. Nume .............................................................. Prenume .....................................................................
3. Denumirea entității juridice .................................................................................................................
4. Adresa: Sat ………………………………………… Strada ……………………………………………… Nr ………………. Ap. ...... 
5. Număr telefon ....................................................
6. Dețineți autorizație de construire pentru sistemul individual adecvat de epurare?
      DA	Număr autorizație de construire pentru sistemul individual adecvat de epurare ......................
      NU
7. Dețineți autorizație de gospodărirea apelor?
DA	Număr autorizație de gospodărirea apelor .........................................
  	NU
8. Tip sistem individual adecvat de epurare 
SR EN 12566-1:2016
SR EN 12566-4:2016
SR EN 12566-3:2016
SR EN 12566-6:2016
SR EN 12566-7:2016
9. Nivel de epurare realizat
Primar - epurare mecanică (procese fizice și/sau chimice)
Secundar - epurare biologică (proces biologic)
	Terțiar - epurare biologică avansată (proces biologic) cu îndepărtare nutrienților (azot total și fosfor total), eventual și UV/clorinare și alte procedee ca etapă de finisare
10. Capacitate proiectată a sistemului individual adecvat de epurare (mc/zi) ........................................
11. Capacitate proiectată sistem individual adecvat de epurare, în locuitori echivalenți ...........................
12. Parametrii proiectare sistem individual adecvat de epurare, CBO5 (kg/zi) ...........................................
13. Tip evacuare
Directă
	Indirectă 
14. Număr contract de mentenanță / operare .....................................
15. Cine monitorizează calitatea apelor uzate epurate ...............................................
16. Nr. buletin analiză/ comanda/ contract monitorizare calitate ape uzate epurate ...............................
17. Volum total anual nămol epurare vidanjat (mc) ...................................
18. Nume firmă de vidanjare nămol .............................................................................................................
19. Frecvență vidanjare nămol de epurare ..................................................................................................
20. Nume instalație unde se tratează nămolul de epurare ..........................................................................
21. Parametri  pentru ape uzate epurate prevăzuți in autorizația de gospodărirea apelor( l/s, mg/l)
Debit =  ..........l/s           
CBO5 = ..........
CCO-Cr = ...............
Materii în suspensie = ............
Amoniu = ..............
Azotați = .............
Detergenți = ................
22. Parametri pentru ape uzate epurate realizați (l/s, mg/l)
Debit =  ..........l/s           
CBO5 = ..........
CCO-Cr = ...............
Materii în suspensie = ............
Amoniu = ..............
Azotați = .............
Detergenți = ................
Prin completarea acestui formular îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Primăria Comunei Radauti-Prut, conform Regulamentului (UE) 679 / 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

DATA										SEMNĂTURA
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Note
1) Sisteme individuale adecvate de epurare (SIA) - sunt sisteme pentru epurarea apelor uzate, altele decât stațiile mari de epurare, așa cum sunt definite în art. 3 lit aj) din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare: “sisteme de colectare și epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecție a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare și epurare, și care îndeplinesc condițiile tehnice, de mediu și de reglementare conform standardizării și legislației specific din domeniul apelor uzate și gospodăririi apelor”. Majoritatea stațiilor de epurare individuale puse în funcțiune în ultimii ani pentru epurarea apelor uzate provenite de la localități sunt de tip compact, monobloc, în care toate instalațiile și echipamentele sunt montate într-o construcție amplasată subteran sau semiîngropată.
2) Conform prevederilor art 3. din HG nr 714/2022, sistemele individuale adecvate de epurare a apelor uzate vor fi autorizate prin autorizația de construire emisă de autoritatea competentă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin (1) din Legea nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3) Pentru sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate și care descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafață sau subterane, conform art 5 alin(1) al HG nr 714/2022, deținătorilor acestor sisteme au obligația obținerii avizului și autorizației din gospodărire a apelor, conform art 50 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completărilor ulterioare.
4) Denumirea comercială a stației de epurare a apelor uzate menajere achiziționată dacă aceasta este standardizată / tip constructiv, etc. conform prevederilor art. 7 alin (2) din HG nr. 714/2022, instalațiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanș pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 și EN 12566-4:2016/ SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 și SR EN 12566-7:2016
5) Primar- epurare mecanică (procese fizice și/chimice, secundar- epurare biologică (proces biologic); cu îndepărtarea nutrienților (azot total și fosfor total), eventual UV/clorinare și alte procedee ca etapă de finisare. A se vedea dfefinițiile de la art. 2 din Anexa 1 a HG nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare (HG nr 252/2005 și HG nr 210/2007) și prevederile art 8 din HG nr 714/2022 (Sistemele individuale adecvate care realizează epurarea epelor uzate, care descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafață sau indirect în corpurile de apă subterane, vor fi realizate conform condițiilor impuse în avizul de gospodărire a apelor)
6)-8) Capacitatea proiectată SIA epurare este o caracteristică tehnică menționată în documentele tehnice și certificate de calitate / conformitate achiziționate de la producători (ex. locuitori echivalenți, mc/zi, kg poluant/zi, etc.)
9) Conform art. 5 alin(1) al HG nr. 714/2022, tipul de evacuare se referă la descărcarea în apele de suprafață (directă) și în apele subterane (indirectă), în condițiile art. 16 alin. (1) lit. d^1) din Legea apelor nr 107/1996, cu modificările și completările ulterioare (“Pentru protecția resurselor de apă se interzice evacuarea de ape uzate epurate și/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri,cu excepția folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare pentru irigații, în baza unui studiu și cu condiția monitorizării acestor ape”): în plus conform art 9 al HG nr. 714/2022, “Sistemele individuale adecvate care realizează epurarea epelor uzate, care descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafață sau indirect în corpurile de apă subterane, vor fi realizate astfel încât să nu afecteze starea corpurilor de apă. Condițiile specifice de realizare vor fi stabilite în avizul de gospodărire a apelor”
10) Conform art 12 al HG nr 714/2022 “Exploatarea și întreținerea corespunzătoare a sistemelor individuale adecvate revin proprietarului acestor sisteme.” Proprietarul poate realiza singur exploatarea și întreținerea SIA epurare sau poate încheia un contract cu firme specializate, după perioada de mentenanță prevăzută în contractual de achiziționare a SIA epurare
11)-12) Conform art 14 al HG nr. 714/2022, proprietarii SIA epurare au obligația realizării unei monitorizări proprii a calitării apelor uzate descprcate în corpurile de apă, cel puțin odată pe an, ce poate fi demonstrată, în baza unui buletin de analiză/contract încheiat pentru servicii de monitorizare a calității apelor. Parametrii monitorizați de la sitemele individuale adecvate de epurare a apelor uzate sunt cei prevăzuți în tabelele nr 1 și 2 din anexele nr 1-3 la Hotărârea Guvernului nr 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, stabiliți în autorizația de gospodărire a apelor.
13) Conform art 15 alin (1) al HG nr. 714/2022, pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalație, printr-o firmp acreditată de vidanjare în cazul în care nămolul rezultat nu se vidanjează, ci este utilizat atunci se trece “Nu este cazul”.
14) Conform art 15 alin (1) al HG nr. 714/2022, intervalele de vidanjare pentru bazele de colectare și intervalele de preluare a nămolului de la sistemele de epurare sunt înscrise în registru.
15) Conform art 15 alin (1) al HG nr. 714/2022, firma de vidanjare are obligația transportării nămolului de epurare la o instalație de tratare a nămolului de epurare conformă din punctul de vedere al protecției mediului.
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